建筑工程技术（中外合作办学）专业综合测评方案

（备注：与新西兰怀卡托理工学院合作）

**一、测试方式**

技能测试

**二、测试时间**

2021年4月17日9:00—11:30

**三、测试内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **测试方式** | **测试内容** | **测试时长** | **分值** | **备注** |
| 技能测试 | 1.在规定时间内完成指定图样的绘制  2.完成外语测试 | 150分钟 | 300 | **1.考生自备：**黑色签字笔、HB和2B铅笔、30cm以上三角板（30°、45°各1块）、建筑模板、削笔刀、橡皮、胶带纸、A3图板、丁字尺等绘图工具。  **2.学校提供图纸。** |

**四、评分标准**

**1.指定图样绘制，卷面分240分，评分标准如下：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **测试项目** | **要求** | **分值** | **评分标准** |
| 图面效果 | 内容完整，布图合理，图面整洁 | 20 | 视完成情况酌情扣分。 |
| 轴线 | 线型、线宽、位置及间距符合样图要求 | 30 | 每错画、漏画一处扣1分，扣完为止。 |
| 墙线 | 线型、线宽、位置及间距符合样图要求 | 50 | 每错画、漏画一处扣1分，扣完为止。 |
| 门窗 | 门窗洞口尺寸、门窗样式符合样图要求 | 30 | 每错画、漏画一处扣1分，扣完为止。 |
| 楼梯 | 踏步数量、间距，梯段位置、扶手及箭头绘制正确 | 20 | 每错画、漏画一处扣1分，扣完为止。 |
| 其它 | 阳台、雨篷、门口线等绘制正确 | 10 | 每错画、漏画一处扣1分，扣完为止。 |
| 标注 | 尺寸线、尺寸界线、尺寸起止符及尺寸数字标注正确 | 40 | 每错、漏注一处扣1分，扣完为止。 |
| 房间名称、门窗编号等文字标注正确、规范 | 20 | 每错、漏注一处扣1分，扣完为止。 |
| 轴网编号正确完整 | 10 | 每错、漏注一处扣1分，扣完为止。 |
| 标高符号及数字注写正确、完整 | 4 | 每错、漏注一处扣1分，扣完为止。 |
| 图名及比例注写正确 | 3 | 每错、漏注一处扣2分，扣完为止。 |
| 指北针绘制正确 | 3 | 视完成情况酌情扣分。 |

**2.外语部分测试评分标准如下，卷面分60分。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **题型** | **分值** | **测试内容** |
| 选择题 | 选择题30题，每题2分，共60分。 | 主要测试考生英语基本应用能力和语言理解能力，考查内容为高中英语教学大纲内的词汇、基本语法、交际用语应用、阅读理解等。 |